**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікувана вартость предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування**

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі**:

Згідно рішення Трускавецької міської ради № 2548 від 27.10.2022 р. «Про затвердження міської цільової Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ТОВ «Трускавецький водоканал» на 2022 рік ( закупівля матеріалів для заміни мереж водопостачання по вул. Лесі Українки, вул. Стефаника у м. Трускавець Львівської області).

**Замовник** ТОВ «Трускавецький водоканал».

Код ЄДРПОУ:  33086732.

Вид процедури:  відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-26-010839-a |  |

**Предмет закупівлі**

Люк каналізаційний типу «Т» (С250) без запірного пристрою.

Класифікація за ДК 021:2015: 44423710-1 - Каналізаційні люки

**Очікувана вартість предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає 93 500 грн. з урахуванням ПДВ. Кошти місцевого бюджету.

**Технічні характеристики:**

**1) Люки круглі чавунні важкі типу Т (С250) для оглядових колодязів повинні відповідати ДСТУ Б В.2.5-26:2005.**

**2) В склад комплекту люка повинні входити: корпус – 1 шт., кришка – 1шт.**

**3) Товар повинен бути новим та таким, що не був у вжитку.**

**4) Виливки не повинні мати дефектів, що знижують їх міцність, повинні відповідати вимогам ГОСТ**

**5) Тріщини не допускаються.**

Опис технічних характеристик, комплектація та інші вимоги, яким має відповідати предмет, викладено в Додатку № 5 до тендерної документації.